[TEZTER - ГЕНЕРИРУЕТ СИГНАЛЫ В РОССИИ](http://www.tezter.ru/news/32-10-09-2015)

09.09.2015 20:55

**C 3 сентября 2015 года СНИЖЕН ТАРИФ на генерацию сигналов SD, HDMI, VGA, YPbPr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генераторы сигналов SDI**  **Назначение:**настройка, проверка и калибровка SDI-линий, дисплеев и другого оборудования  Переносная конструкция генераторов и удобное меню помогают значительно упростить процедуру тестирования. Диапазон рабочих температур от 0°C до 40°C. | | |
| **G-SDI/1** | **G-SDI/4** | **G-SDI/3** |
| [http://www.tezter.ru/images/news/news/09-09-2015/G-SDI_1.jpg](http://www.tezter.ru/catalog/product/view/10411/10053)  Цена: 260.00 USD | [http://www.tezter.ru/images/news/news/09-09-2015/G-SDI_4.jpg](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-SDI_4.pdf)  Цена: 226.50 USD | [http://www.tezter.ru/images/news/news/09-09-2015/G-SD_3.jpg](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-SDI_3.pdf)  Цена: 280.00 USD |
| * Поддерживает стандарты 3G/HD/SD * Генерация тестовых таблиц и цветных динамических шаблонов (по RS-232) * Поддержка NTSC/PAL (до 1080р) * Скорость передачи данных: до 2,97 Гб/с * Расстояние передачи: до 60 м - 3G-SDI, 150 м - HD-SDI, 300 м - SD-SDI * Размеры 154 x 89 x 26 мм   [Подробные технические характеристики…](http://www.tezter.ru/catalog/product/view/10411/10053) | * 8 различных тестовых изображений для передачи видео в форматах: HD/SD * Работает с 7 различными разрешениями (до 1080p @ 60Гц Dual link) * Разъемы вход/выход: 2 BNC * Макс.пропускная способность 1.485Гб (2.97Гб Dual Link) * Поддерживает аудиосигнал * Размеры: 144,5 x 93 x 33 мм   [Подробные технические характеристики…](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-SDI_4.pdf) | * 8 различных тестовых изображений для передачи видео в форматах: 3G/HD/SD * Работает с 7 различными разрешениями (до 1080p @ 60Гц) * Разъемы: BNC * Макс. пропускная способность 2.97Гбит/c * Поддерживает аудиосигнал * Размеры: 144,5 x 93 x 33 мм   [Подробные технические характеристики…](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-SDI_3.pdf) |
| **G-HDMI/1. Генератор сигналов HDMI** | **G-VGA/1. Генератор сигналов VGA** | **G-Y/1. Генератор сигналов  YPbPr** |
| [http://www.tezter.ru/images/news/news/09-09-2015/G-HDMI_1.jpg](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-HDMI_1.pdf)  Цена: 138.00 USD | [http://www.tezter.ru/images/news/news/09-09-2015/G-VGA_1.jpg](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-VGA_1.pdf)  Цена: 130.00 USD | [http://www.tezter.ru/images/news/news/09-09-2015/G-Y_1.jpg](http://www.tezter.ru/catalog/product/view/10411/10055)  Цена: 130.00 USD |
| **Назначение:** проверка и калибровка HDMI линий, дисплеев и другого оборудования. Отлично подходит также для HDTV мониторов, домашних кинотеатров и студийного оборудования, кроме того, его можно использовать для проверки оборудования на соответствие стандартам ATSC. Генератор создаёт 34 различных тестовых изображения в 48 разрешениях (до UXGA/1080p). Переносная конструкция генератора и удобное меню.  **Характеристики:**   * LCD дисплей 2 строки x 16 символов * Поддерживает стандарты: HDMI 1.3, HDCP 1,2 и DVI 1,0 и аудиосигнал * Макс. длина кабеля -5 м, * Размеры: 180 x 95 x 35 мм   [Подробные технические характеристики…](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-HDMI_1.pdf) | **Назначение:**настройка, тестирование и калибровка различного видеооборудования: VGA мониторов, домашних кинотеатров и студийного оборудования, кабелей; также его можно использовать для проверки оборудования на соответствие стандартам ATSC. Генератор создаёт 34 различных тестовых изображения в 20 разрешениях. Простота конструкции устройства и удобное меню.  **Характеристики:**   * LCD дисплей 2 строки x 16 символов * Частота обновления пикселя 162 МГц * Макс.разрешение до 1600x1200 @60Гц * Макс. длина кабеля -5 м * Размеры: 190 x 95 x 35 мм   [Подробные технические характеристики…](http://www.tezter.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/G-VGA_1.pdf) | **Назначение:**проверка цепей компонентного сигнала YPbPr и настройка видеооборудования  **Характеристики:**   * LCD дисплей 2 строки x 16 символов * Макс. разрешение 1920x1080P @ 60 Гц * Макс. длина кабеля -5 м * Размеры: 190 x 95 x 35 мм   [Подробные технические характеристики…](http://www.tezter.ru/catalog/product/view/10411/10055) |

**По вопросам приобретения обращайтесь**[**к официальным дилерам оборудования TEZTER**](http://wivat.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://wivat.ru/)**.**

**Посмотреть**[**каталог**](http://www.tezter.ru/files/Buklet_Tezter.pdf)[**TEZTER здесь**](http://wivat.ru/where-to-buy)