**3 новинки от TEZTER c новой версией операционной системы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| banner tezter tip new os | | |
| [TIP-H-M-4,3(ver.2)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-4-3-ver-2) | [TIP-H-4,3(ver.2)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-4-3-ver-2) | [TIP-4,3(ver.2)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-4-3-ver-2) |

Новинки получили обновленную версию операционной системы, которая позволяет самостоятельно производить установку любых android приложений и быстрее подключаться к IP-камерам. Все новинки оборудованы кабельным рефлектометром с разъемом RJ-45, IPS Сенсорным экраном 4,3", входом/выходом HDMI. Источником питания PoE/12В/5В. Также в зависимости от модели доступны такие опции, как мультиметр и поддержка сигналов стандарта AHD/CVI/TVI.

[**TIP-4,3(ver.2)**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-4-3-ver-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:**   * Дисплей: Touch-screen LCD 4,3" * Установка ПО: да * Ethernet: да * WiFi: да * Тестирование сети: да * Просмотр IP-камер: да * CVBS: да * PTZ: да * HDMI-генератор: да * PoE-тестер: да * Источник PoE: метод А, до 24Вт; * Тестирование кабеля "витой пары": да * Слот для MicroSD-карты: да * Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч * Время работы: до 10 часов | 12251 tip 43min |

[**TIP-H-4,3(ver.2)**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-4-3-ver-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:**   * Дисплей: Touch-screen LCD 4,3" * Установка ПО: да * Ethernet: да * WiFi: да * Тестирование сети: да * CVBS: да * AHD: 4mp * CVI: 4mp * TVI: 5mp * HDMI-генератор: да * PoE-тестер: да * Источник PoE: метод А, до 24Вт; * Локатор повреждений линий (TDR) (BNC/RJ-45): RJ-45 * Слот для MicroSD-карты: да * Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч * Время работы: до 10 часов | 12132 tip h 43min |

[**TIP-H-M-4,3(ver.2)**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-4-3-ver-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:**   * Дисплей: Touch-screen LCD 4,3" * Установка ПО: да * Ethernet: да * WiFi: да * Тестирование сети: да * Просмотр IP-камер: да * CVBS: да * AHD: 4mp * CVI: 4mp * TVI: 5mp * PTZ: да * PoE-тестер: да * Локатор повреждений линий (TDR) (BNC/RJ-45): RJ-45 * Цифровой мультиметр: да * Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч * Время работы: до 10 часов | 12131 tip h m 43min |

**http://www.tezter.ru/images/news/Tezter/1.jpg**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам TEZTER**](http://www.tezter.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.tezter.ru/)**.**

**Посмотреть**[**каталог TEZTER здесь**](http://www.tezter.ru/files/tezter_2016.pdf)