**3 новинки от TEZTER c новой версией операционной системы**

|  |
| --- |
| banner tezter tip new os |
| [TIP-H-M-4,3(ver.2)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-4-3-ver-2) | [TIP-H-4,3(ver.2)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-4-3-ver-2) | [TIP-4,3(ver.2)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-4-3-ver-2) |

Новинки получили обновленную версию операционной системы, которая позволяет самостоятельно производить установку любых android приложений и быстрее подключаться к IP-камерам. Все новинки оборудованы кабельным рефлектометром с разъемом RJ-45, IPS Сенсорным экраном 4,3", входом/выходом HDMI. Источником питания PoE/12В/5В. Также в зависимости от модели доступны такие опции, как мультиметр и поддержка сигналов стандарта AHD/CVI/TVI.

[**TIP-4,3(ver.2)**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-4-3-ver-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей: Touch-screen LCD 4,3"
* Установка ПО: да
* Ethernet: да
* WiFi: да
* Тестирование сети: да
* Просмотр IP-камер: да
* CVBS: да
* PTZ: да
* HDMI-генератор: да
* PoE-тестер: да
* Источник PoE: метод А, до 24Вт;
* Тестирование кабеля "витой пары": да
* Слот для MicroSD-карты: да
* Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч
* Время работы: до 10 часов

   |  12251 tip 43min |

[**TIP-H-4,3(ver.2)**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-4-3-ver-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей: Touch-screen LCD 4,3"
* Установка ПО: да
* Ethernet: да
* WiFi: да
* Тестирование сети: да
* CVBS: да
* AHD: 4mp
* CVI: 4mp
* TVI: 5mp
* HDMI-генератор: да
* PoE-тестер: да
* Источник PoE: метод А, до 24Вт;
* Локатор повреждений линий (TDR) (BNC/RJ-45): RJ-45
* Слот для MicroSD-карты: да
* Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч
* Время работы: до 10 часов

   |  12132 tip h 43min |

[**TIP-H-M-4,3(ver.2)**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-4-3-ver-2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей: Touch-screen LCD 4,3"
* Установка ПО: да
* Ethernet: да
* WiFi: да
* Тестирование сети: да
* Просмотр IP-камер: да
* CVBS: да
* AHD: 4mp
* CVI: 4mp
* TVI: 5mp
* PTZ: да
* PoE-тестер: да
* Локатор повреждений линий (TDR) (BNC/RJ-45): RJ-45
* Цифровой мультиметр: да
* Аккумуляторная батарея: Li-pol, 5000мА/ч
* Время работы: до 10 часов

  |  12131 tip h m 43min |

****

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам TEZTER**](http://www.tezter.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.tezter.ru/)**.**

**Посмотреть**[**каталог TEZTER здесь**](http://www.tezter.ru/files/tezter_2016.pdf)