### TEZTER - Новые функции тестеров серии TIP-7



Тестеры получили аппаратные и программные улучшения:
Появился выход питания 24V 2A, выход на 12V поддерживает ток 3A. До 7500mAh увеличена емкость аккумулятора.

Новое приложение **IPC Test Pro** отображает на одном экране видео с камеры онлайн, параметры питания, скорость передачи данных, назначенные IP адреса, список хостов, кнопки быстрого доступа к популярным приложением и к компоненту ONVIF.

Интерфейс приложения IPC Test Pro в тестерах серии TIP-7



Подробнее о моделях серии **TIP-7:**

[**TIP-H-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-7)

Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем. (Базовая модель).

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей (диагональ, дюймы): 7
* Разрешение: 1280Х800
* Установка ПО: да
* WiFi: да
* Тестирование сети: да
* Просмотр IP-камер: да
* CVBS (вход/выход): да
* AHD (вход): да
* HDCVI/HDTVI (вход): да
* HDMI(выход): да
* HDMI (вход): да
* PoE-тестер: да
* Время работы: до 10 часов
* Рабочая температура: -10... +50℃
* Размеры ШхВхГ(мм): 240х46х154

[Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-7#kharakteristiki)   |  TIP H 7(11854) |

[**TIP-H-M-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-7)

Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем. (Базовая модель + **мультиметр**).

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей (диагональ, дюймы): 7
* Разрешение: 1280Х800
* Установка ПО: да
* WiFi: да
* Тестирование сети: да
* Просмотр IP-камер: да
* CVBS (вход/выход): да
* AHD (вход): да
* HDCVI/HDTVI (вход): да
* PoE-тестер: да
* Цифровой мультиметр: да
* Время работы: до 10 часов
* Рабочая температура: -10... +50℃
* Размеры ШхВхГ(мм): 240х46х154

[Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-7#kharakteristiki)   |  TIP H M 7(11855) |

[**TIP-HOL-MT-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-hol-mt-7)

Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI и IP-видеосистем. (Базовая модель + **мультиметр + измеритель оптич. мощности + тестер оптич. линий + кабельный рефлектометр BNC + детектор кабельной трассы**).

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей (диагональ, дюймы): 7
* Разрешение: 1280Х800
* Установка ПО: да
* Ethernet: да
* WiFi: да
* Тестирование сети:да
* Просмотр IP-камер:да
* CVBS (вход/выход): да
* AHD (вход): да
* HDCVI/HDTVI (вход): да
* SDI: да
* Аудио: да
* Время работы: до 10 часов
* Рабочая температура: -10... +50℃
* Размеры ШхВхГ(мм): 240х46х154

[Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-hol-mt-7#kharakteristiki)   |  TIP HOL MT 7(11856) |

****

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам TEZTER**](http://www.tezter.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.tezter.ru/)**.**