

### TEZTER - Новые функции тестеров серии TIP-7



Тестеры получили аппаратные и программные улучшения:   
Появился выход питания 24V 2A, выход на 12V поддерживает ток 3A. До 7500mAh увеличена емкость аккумулятора.

Новое приложение **IPC Test Pro** отображает на одном экране видео с камеры онлайн, параметры питания, скорость передачи данных, назначенные IP адреса, список хостов, кнопки быстрого доступа к популярным приложением и к компоненту ONVIF.

Интерфейс приложения IPC Test Pro в тестерах серии TIP-7



Подробнее о моделях серии **TIP-7:**

[**TIP-H-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-7)

Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем. (Базовая модель).

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:**   * Дисплей (диагональ, дюймы): 7 * Разрешение: 1280Х800 * Установка ПО: да * WiFi: да * Тестирование сети: да * Просмотр IP-камер: да * CVBS (вход/выход): да * AHD (вход): да * HDCVI/HDTVI (вход): да * HDMI(выход): да * HDMI (вход): да * PoE-тестер: да * Время работы: до 10 часов * Рабочая температура: -10... +50℃ * Размеры ШхВхГ(мм): 240х46х154   [Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-7#kharakteristiki) | [TIP H 7(11854)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-7) |

[**TIP-H-M-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-7)

Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем. (Базовая модель + **мультиметр**).

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:**   * Дисплей (диагональ, дюймы): 7 * Разрешение: 1280Х800 * Установка ПО: да * WiFi: да * Тестирование сети: да * Просмотр IP-камер: да * CVBS (вход/выход): да * AHD (вход): да * HDCVI/HDTVI (вход): да * PoE-тестер: да * Цифровой мультиметр: да * Время работы: до 10 часов * Рабочая температура: -10... +50℃ * Размеры ШхВхГ(мм): 240х46х154   [Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-7#kharakteristiki) | [TIP H M 7(11855)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-h-m-7) |

[**TIP-HOL-MT-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-hol-mt-7)

Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI и IP-видеосистем. (Базовая модель + **мультиметр + измеритель оптич. мощности + тестер оптич. линий + кабельный рефлектометр BNC + детектор кабельной трассы**).

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:**   * Дисплей (диагональ, дюймы): 7 * Разрешение: 1280Х800 * Установка ПО: да * Ethernet: да * WiFi: да * Тестирование сети:да * Просмотр IP-камер:да * CVBS (вход/выход): да * AHD (вход): да * HDCVI/HDTVI (вход): да * SDI: да * Аудио: да * Время работы: до 10 часов * Рабочая температура: -10... +50℃ * Размеры ШхВхГ(мм): 240х46х154   [Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-hol-mt-7#kharakteristiki) | [TIP HOL MT 7(11856)](https://tezter.ru/catalog/testery-ip-videosistem/tip-hol-mt-7) |

**http://www.tezter.ru/images/news/Tezter/1.jpg**

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам TEZTER**](http://www.tezter.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.tezter.ru/)**.**