**TEZTER - 4 варианта питания устройств в новом Tezter!**



Тестер имеет расширенный функционал, поддержку последних версий стандартов AHD/CVI/TVI и ONVIF, новую ОС и возможность самостоятельной установки приложений. Новое приложение IPC Test Pro отображает на одном экране видео с камеры онлайн, параметры питания, скорость передачи данных, назначенные IP адреса, список хостов, кнопки быстрого доступа к популярным приложением и к компоненту ONVIF.

Подробнее о модели**:**

[**TIP-HOL-MT-7**](https://tezter.ru/catalog/testery-cctv-i-ip-videosistem/tip-hol-mt-7)



[TIP-HOL-MT-7](https://tezter.ru/catalog/testery-cctv-i-ip-videosistem/tip-hol-mt-7%22%20%5Co%20%22tip-hol-mt-7) Универсальный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS/SDI и IP-видеосистем. (Базовая модель + мультиметр + измеритель оптич. мощности + тестер оптич. линий + кабельный рефлектометр BNC + детектор кабельной трассы). Возможности: Поддержка ONVIF, 8Mp TVI, 8Mp CVI, 8Mp AHD, HD-SDI 1080p/EX-SDI 8Mp, доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера, Android - приложения для управления камерами c возможностью самостоятельной установки/удаления ПО.

|  |  |
| --- | --- |
| **Особенности:*** Дисплей (диагональ, дюймы): 7
* Разрешение : 1920x1200
* Установка ПО: да
* Ethernet: да
* Тестирование сети: да
* Просмотр IP-камер: да
* WiFi: да
* Поддержка IP-камер: да
* PTZ: да
* HDMI(выход\вход): да
* Обнаружение кабеля витой пары: да
* Локатор повреждений кабельных линий: да
* Тестер опт.линий: да
* Цифровой мультиметр: да
* Время работы: до 10 часов
* Рабочая температура: -10... +50℃

[Просмотреть все характеристики...](https://tezter.ru/catalog/testery-cctv-i-ip-videosistem/tip-hol-mt-7#kharakteristiki)  |  11856 k |

****

**По вопросам приобретения обращайтесь к**[**официальным дилерам TEZTER**](http://www.tezter.ru/where-to-buy)**, подробные описания оборудования для вашего решения**[**на нашем сайте**](http://www.tezter.ru/)**.**